

Bild 1: Alle T30-Brand-/Rauchschutztüren, Vollspan- und Röhrenspantüren der neuen Hauskollektion von Schörghuber sind sowohl für Massivwände als auch für Leichtbauwände geeignet.

Schörghuber Hauskollektion  
Qualität in einer attraktiven Preisklasse

**Steigende Preise, komplizierte Bestellvorgänge, lange Lieferzeiten: Diesen typischen Herausforderungen unserer Zeit begegnet Schörghuber mit der neuen Hauskollektion. Sie umfasst drei Standard-Türvarianten zu attraktiven Preisen: T30-Brand-/Rauchschutztüren, Vollspan- und Röhrenspantüren. Die Türen sind dabei einfach zu kalkulieren sowie zu konfigurieren und dank des Schörghuber Schnellschuss-Programms in nur wenigen Tagen lieferbar.**

Im Überblick: Das Schörghuber Standard-Türprogramm

Die Türen der neuen Hauskollektion von Schörghuber werden in Standardausstattungen gefertigt und erfüllen mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis die gewohnt hohen Qualitätsansprüche des Herstellers. Für die in diesem Programm erhältlichen T30-Brand-/Rauchschutztüren, Vollspan- und Röhrenspantüren stehen verschiedene festgelegte Türhöhen und -breiten sowie Holzfutter- und Stahlumfassungszargen für Massiv- und Leichtbauwände zur Auswahl.

Je nach Konfiguration erfüllen sie Schallschutzfunktionen (Rw 32 dB) und entsprechen der hohen Beanspruchungsgruppe 4 („E“ extrem). Optional sind auch Zusatzausstattungen möglich: Einsteck-Panikschlösser, montierte Bodendichtungen sowie Vorrichtungen für Obentürschließer. Damit eignen sich die preisgünstigen Türen der Schörghuber Hauskollektion für nahezu jeden Einsatzbereich.

Die HPL-Schichtstoffkollektion von Schörghuber

Mit einer Stärke von 0,8 mm sind die hochwertigen HPL-Schichtstoffe der Schörghuber Hauskollektion besonders robust und so den Anforderungen des Alltags gewachsen. Oberflächen und passende Kunststoffkanten bietet der Hersteller für alle drei Türvarianten in den folgenden Standardfarbtönen an: Perlweiß Miniperl (ähnlich RAL 9010), Hellgrau Miniperl (ähnlich RAL 7035/9018) sowie Silbergrau Miniperl (ähnlich RAL 7035).

Schnellschuss-Programm – in nur acht Tagen produziert

Das Schnellschuss-Programm von Schörghuber ist bereits seit 1990 wichtiger Bestandteil der Branche und ermöglicht individuelle Türlösungen innerhalb kürzester Zeit. Dank hochautomatisierter, moderner Herstellungsprozesse und des Kalkulationsprogramms FormCalc sind die Türen der neuen Schörghuber Hauskollektion innerhalb von nur acht Arbeitstagen auslieferbereit – einschließlich der gewählten Holzfutter- und Stahlumfassungszargen. Das Schörghuber Schnellschuss-Programm eignet sich sowohl für kleinere Stückzahlen als auch für die Ausstattung gesamter Objekte.

Konfigurieren, kalkulieren und bestellen mit FormCalc

FormCalc ist das Kalkulationsprogramm von Schörghuber für Händler und Verarbeiter, das gleichzeitig als Produktkonfigurator dient und so die Auswahl und Bestellung der Türvarianten vereinfacht. Das Programm führt auf leicht verständliche Weise durch alle Schritte des Bestellvorgangs und prüft automatisch, ob gewünschte Kombinationen verfügbar, zulassungskonform und als Schnellschuss lieferbar sind. Alle Angaben über das Sortiment und die Preise sind jederzeit tagesaktuell.

Händler und Verarbeiter können die Türen der Hauskollektion mithilfe der Auswahlmaske schnell und einfach in FormCalc erfassen. Ist der entsprechende Button gedrückt, sind nur noch die im Rahmen dieses Standard-Türprogramms möglichen Varianten sichtbar. Um FormCalc nutzen zu können, ist eine Online-Registrierung unter www.schoerghuber.de erforderlich. Nach Erhalt eines Download-Links innerhalb von wenigen Tagen kann das Programm sofort genutzt werden.

(3.392 Zeichen inkl. Leerschläge)

**Bilder und Bildunterzeilen:**

****

Bild 2: Die preisgünstigen Türen eignen sich für fast alle Einsatzbereiche und sind in verschiedenen festgelegten Türhöhen und -breiten sowie Holzfutter- und Stahlumfassungszargen erhältlich.

****

Bild 3: Dank der hochwertigen HPL-Schichtstoffe der Schörghuber Hauskollektion sind die Türen besonders robust. Je nach Konfiguration erfüllen sie Schallschutzfunktionen (Rw 32 dB) und entsprechen der hohen Beanspruchungsgruppe 4 („E“ extrem).

****

**Bild 4:** Egal, ob T30-Brand-/Rauchschutztüren, Vollspan- und Röhrenspantüren – die Oberflächen und Kunststoffkanten sind in drei Standardfarbtönen und einigen Zusatzausstattungen erhältlich.

Fotos: Schörghuber