

Bild 1: Für den Abschluss von Geschäftseingängen und Schaufensterfassaden nimmt Hörmann mit dem ShopRoller SR eine hochwertige Lösung in das Produktprogramm auf, die optional um eine RC 2 oder RC 3 Sicherheitsausstattung ergänzt werden kann.

Hochwertiger Ladenabschluss  
ShopRoller SR von Hörmann

**Innerhalb von Shopping-Centern, Flughäfen oder größeren Geschäften besteht häufig die Anforderung, Läden, in denen hochpreisige Produkte wie Schmuck oder Elektronik angeboten werden, außerhalb der Geschäftszeiten sicher abzuschließen. Zusätzlich kommt es hier oft auch auf ein ansprechendes Erscheinungsbild an. Mit dem neuen ShopRoller SR von Hörmann bietet der Hersteller eine hochwertige Rolltorlösung an, die optional über eine einbruchhemmende Ausstattung verfügt.**

Mit dem ShopRoller SR zeigt Hörmann auf der BAU ein neues Produkt, das einen gesicherten Tag- und Nachtabschluss im Ladenbau unter anderem für Geschäfte oder Verkaufsflächen innerhalb von Einkaufszentren, für Stadien oder Gastronomiebetriebe bietet. Damit wird das bestehende Programm für Ladenabschlüsse um ein Rolltor mit optionaler RC 2 oder RC 3 Sicherheitsausstattung erweitert. Je nach zertifizierter Widerstandsklasse hält der ShopRoller SR einem Einbruchsversuch mindestens drei (RC 2) bzw. fünf Minuten (RC 3) stand.

Dabei entspricht der Ladenabschluss den Anforderungen an ein ansprechendes Erscheinungsbild und an eine kompakte Konstruktionsweise. Je nach individuell vorhandenem Platz und Baukörper kann der ShopRoller SR nicht nur vor oder hinter sondern auch alternativ in der Laibung montiert werden. Sowohl die Führungsschienen als auch der Behang des ShopRollers SR sind aus eloxiertem Aluminium und verfügen dadurch über ein hochwertiges Design. Fingerabdrücke sind beispielsweise nicht sichtbar und die Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln.

Je nach Wunsch kann zwischen drei Lamellenprofilen aus-gewählt werden. Die Profile mit Rechteck- oder Rundstan-zungen lassen einen Blick ins Innere zu und gewähren damit eine gewisse Transparenz, während das Vollstabprofil blick-dicht ist. Bei einem gestanzten Behang kann der untere Teil durch Vollstabprofile ergänzt werden, die als Schutz gegen Unrat und Spritzwasser dienen.

Das Öffnen und Schließen des ShopRollers SR erfolgt kom-fortabel über einen Schlüsseltaster. Der Ladenabschluss ist ab Sommer 2019 bestellbar und wird in den Breiten 800 mm bis 7.500 mm und den Höhen 800 bis 4.500 mm angeboten.

(2.161 Zeichen inkl. Leerschläge)

**Bilder und Bildunterzeilen:**

****

**Bild 2:** Die Führungsschienen und der Behang des ShopRoller SR sind aus eloxiertem Aluminium und wirken dadurch optisch hochwertig.

Fotos: Hörmann