

Bild 1: Hörmann erweitert sein Programm der Zufahrtskontrollsysteme um Schranken, Ein- und Ausfahrstationen sowie die dazugehörigen Kassenautomaten.

Schranken, Schrankenanlagen und Kassenautomaten

Zufahrtskontrollsysteme für Dauerparksysteme und bezahltes Parken

**Ausreichend Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Baustein innerstädtischer Infrastrukturen. In Wohneinheiten müssen Parkflächen für die Anwohner geplant werden, Arbeitsstätten benötigen Mitarbeiterparkplätze und Hotels Stellflächen für die PKW ihrer Gäste. Hörmann bietet für die Ein- und Ausfahrregelung von kleinen Parkplätzen bis hin zu großen Parkhäusern Schranken, Ein- und Ausfahrstationen und Kassenautomaten an.**

Die Hörmann Schranken sind in unterschiedlichen Größen und Ausführungen verfügbar. So können sie Durchfahrten bis zu einer Sperrbreite von 10,5 Metern absperren und sind als Flach-, Rund- und Achtkantbaum oder, bei beschränkten Höhenverhältnissen, als Knickbaum Schranke erhältlich.

In Zeiten, in denen insbesondere in Großstädten der Parkraum begrenzt ist, sollten vorhandene, nicht-öffentliche Parkflächen nur von berechtigten Personen befahren werden. Hier eignet sich der Einsatz von Schrankenanlagen, die eine Durchfahrt mit verschiedenen Bedienelementen und Ausweismedien wie Handsender, Nummernschilderkennung oder Induktionsschleife, diverse Transponderkarten oder dem Smartphone ermöglichen.

Ein Vandalismusschutz sorgt dafür, dass die Schranken bei unrechtmäßiger Bedienung, beispielsweise gewaltsames Hochdrücken, nicht beschädigt werden. Laut Herstellerangaben werden alle Komponenten vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und getestet. Das verkürzt die Montage- und Inbetriebnahmezeit und sorgt für sofortige Funktionssicherheit.

Für Dauerparksysteme bietet Hörmann neben den Schrankenanlagen auch Ein- und Ausfahrstationen sowie die dazugehörigen Kassenautomaten an.

Die Verwaltung kann über ein Ausweismanagementsystem erfolgen, das per LAN oder WLAN angebunden wird. Besonders flexibel und ortsungebunden lassen sich die Hörmann Schrankenanlagen und Parksysteme optional per Web-Server verwalten. Damit kann auf das Parkplatzsystem weltweit zugegriffen werden und Störungen somit ortsunabhängig und schnell analysiert werden.

(1.960 Zeichen inkl. Leerschläge)

**Bilder und Bildunterzeilen:**




Bild 2: Für bewirtschaftete Parkräume bietet Hörmann neben den Schranken auch die Ein- und Ausfahrstationen sowie die dazugehörigen Kassenautomaten an.



Bild 3: Die Hörmann Schranken können sowohl über Funk per Handsender oder stationäre Bedienelemente als auch über unterschiedliche Ausweismedien wie Transponderkarten, QR-Codes oder Nummernschilderkennung geöffnet werden.



Bild 4: Für bezahlte Parkanlagen bietet Hörmann Ein- und Ausfahrstationen und die dazugehörigen Kassenautomaten an. Sie können mit individuellen Bezahlsystemen betrieben werden.

Fotos: Hörmann